**YETİŞKİN KONYOTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. ÜRÜN ÜST SOLUNUM YOLLARINA ACİL GİRİŞİM İÇİN KULLANILAN PERUKTAN KONYOTOMİ SETİDİR

1. ÜRÜN TRAKEAYA GİRİŞ ESNASINDA TRAKEA ARKA DUVARINA ZARAR VERMEMESİ İÇİN DURDURUCUYA SAHİP OLMALIDIR.
2. KONYOTOMİ KANÜLÜ ;YETİŞKİN İÇİN 4 MM ÇAPINDA 145 GR.AĞIRLIĞINDA “ABS VE EVA” DAN ÜRETİLMİŞ VE KAFSIZ OLMALIDIR.
3. KANÜL İÇİNDE BULUNAN ÇELİK MANDİREN BİSTÜRİYE İHTİYAÇ DUYULMADAN KESME VE DELME İŞLEMİNİ BİRLİKTE YAPMALIDIR.
4. KANÜL; METAL MANDRENDEN AYRILDIĞINDA “MEMORY EFFECT” ÖZELLİĞİ SAYESİNDE TRAKEA ANATOMİSİNE UYGUN ŞEKLİ ALMALIDIR.
5. RESUSCİTATÖR İÇİN CATHETER MOUNT TUBİNG OLMALIDIR
6. ASPİRASYON İÇİN LUER LOCK ENJEKTÖRÜ OLMALIDIR.
7. HASTA BOYNUNA SABİTLEMEK İÇİN FOAM’DAN ÜRETİLMİŞ BOYUN BANDI OLMALIDIR.
8. KONYOTOMİ SETİNİ TÜM PARÇALARI BİRBİRİNE MONTE HAZIR STERİL TEKLİ BLİSTER AMBALAJDA OLMALIDIR.
9. KONYOTOMİ SETİNİN İÇERİSİNDE ÇELİK MANDİREN BİSTÜRİYE İHTİYAÇ DUYULMADAN KESME VE DELME İŞLEMİNİ BİRLİKTE YAPTIĞINDAN BİSTURİ BULUNMAMALIDIR.
10. KUTU ÜZERİNDE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ YAZMALIDIR.
11. STERİL KONYOTOMİ SETİ ACİL YA DA ZOR ENTÜBASYON ÇANTALARI İÇİNDE YER TASARRUFU AMAÇLI İKİNCİ BİR SİLİNDİR SERT YUVARLAK PLASTİK AMBALAJDA OLMALIDIR.
12. ISO BELGELİ VE CE İŞARETLİ OLMALIDIR.
13. UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.