**SELDINGER TEKNİĞİ İLE CERRAHİ KONYOTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1-ÜRÜN ÜST SOLUNUM YOLU TIKANIKLARINDA CERRAHİ GİRİŞİM İÇİN KULLANILMALIDIR.

2-DÖRT ADIM PRENSİBİYLE UYGULANARAK KONYOTOMİ İLE TRAKEAYA ULAŞIMI SAĞLAMALIDIR.

3- KONYOTOMİ KATETERİ 6MM. ÇAPINDA VE PVC’DEN ÜRETİLMİŞ AYARLANIR FALANŞLI VE KAFLI OLMALIDIR.

4- ÜRÜN AŞAĞIDAKİ PARÇALARDAN OLUŞMALIDIR.

- 1 ADET SAPLI NO.11 BİSTÜRİ

- 1 ADET 6.0 MM KAFLI AYARLANIR FALANŞLI TRAKEOSTOMİ TÜPÜ

- 1 ADET ASPİRASYON KATATERİ GİRİŞLİ ARA UZATMA

- 1 ADET 10 ML ENJEKTÖR

- 1 ADET İNTRODUCER KATATER ( İĞNE VE KANÜL )

- 1 ADET YOL GÖSTERİCİ

- 1 ADET KÜNT UÇLU MAKAS

- 1 ADET FOAM BOYUN BANDI

5-KULLANIMA HAZIR VE STERİL ACİL ÇANTASINDA VE MAVİ KOD ARABALARINDA KULLANILMAK ÜZERE STERİL CEPLİ ÖRTÜ İÇİNDE AÇILDIĞINDA DAĞILMAYACAK ŞEKİLDE PAKETLENMİŞ OLMALIDIR.

6- ÜRÜN TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.

7-UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ EC SERTİFİKASI OLMALIDIR.