**MECONYUM ASPİRATÖRÜ**

1. ÜRÜN PC ’DEN ÜRETİLMİŞ VE BEBEK MEKONYUM ASPİRASYONU İÇİN UYGUN OLMALIDIR.
2. ÜRÜNÜN HASTAYA UYGULANACAK GİRİŞİ İKİ İŞLEMİ AYRI AYRI YAPABİLECEK MONOBLOK GÖVDELİ OLMALIDIR VE BU İŞLEM İSE; E.T TÜP GİRİŞİNE UYGUN 15 MM. I.D MEKONYUM ASPİRASYONU KATETERİ GİRİŞİ İÇİN KONİK UÇLU OLMALIDIR.
3. DİĞER UCU ÇAM GİRİŞLİ OLMALIDIR.
4. CİHAZIN ÜST GÖVDESİNDE PARMAK KONTROLLÜ OLMALIDIR.
5. ÜRÜN AVRUPA MENŞEYLİ OLMALIDIR.
6. “MR” UYUMLU OLMALIDIR.
7. UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.