**ERİŞKİN SİLİKON SOLUNUM DEVRESİ HORTUMU**

1. ÜRÜN SİLİKONDAN ÜRETİLMİŞ OLACAK
2. GÜÇLENDİRİLMİŞ GİRİŞLERİ 22 MM İÇ ÇAPI 19 MM. OLACAK
3. ÜRÜN BOYU İSTEĞE BAĞLI OLARAK 30 CM. 40 CM 60 CM. 80 CM. 90 CM. 110 CM. 130 CM. 150 CM. 180 CM. 200 CM.OLACAK.
4. İÇ YÜZEYİ PÜRÜZSÜZ VE KAYGAN DIŞ YÜZEYİ KATLANMA KIRILMAYA DİRENÇLİ SİPARALLİ OLACAK.
5. ISO BELGELİ CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/ÜTS KAYITLI VE AB UYGUNLUK BEYANI (MDR),AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.