**PEEP ADAPTÖR**

1. ÜRÜN 22 MM I.D./30 MM O.D. OLMALIDIR.
2. ÜRÜN SİLİKON CANLANDIRMA ÇANTALARI İLE KULLANILMALIDIR.
3. ÜRÜN 134C DERECEDE STERİL EDİLEBİLİR, ÇOK KULLANIMLIK OLMALIDIR.
4. CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.