# PEEP VALVE

1. PEEP VALFİ 5-20 CM H2O BASINÇ AYARLANABİLR OLMALIDIR.
2. 134 °C DE 5’ STERİL BUHAR OTOKLAVINDA STERİL EDİLMELİDİR, ÇOK KULLANIMLIK VE OLMALIDIR.
3. 30 MM İÇ ÇAPI OLMALIDIR.
4. CPAP MASKELERİNE UYUMLU OLMALIDIR.
5. CE İŞARETLİ OLMALIDIR. UBB/UTS KAYITLI AB UYGUNLUK BEYANI (MDR) VE AB SERTİFİKASI (MDR) BELGELERİ OLMALIDIR.